1.喂狗；

2.HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT(&htim1); //启动定时器TIM2

count++;

if(count >250)

{

HAL\_GPIO\_TogglePin(GPIOB, RUN\_LED\_Pin);

count = 0;

}

3.\_\_HAL\_UART\_ENABLE\_IT(&huart1, UART\_IT\_RXNE); //使能串口接收中断

4.

HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOA, RS485\_EN2\_Pin,GPIO\_PIN\_SET);

5.printf

<https://www.freesion.com/article/94771034446/>

6串口中断

<https://blog.csdn.net/qq_45413245/article/details/104585026>

<http://www.ppkanshu.com/index.php/post/3460.html> 采用